Требования к макетам, предоставляемым в журнал 
Агробизнес и пищевая промышленность

Принимаются макеты в форматах:

Растровые
TIFF допускается LZW- сжатие, цветовая гамма CMYK или Grayscale, разрешение 300 точек/дюйм (300 dpi). Макет не должен содержать текст размером (кегль) менее 5 пунктов.

Векторные
CorelDraw (версия 12 включительно), цветовая гамма CMYK, шрифты в кривых (Convert to curves), без эффектов линз, теней, элементов RGB, объектов буфера обмена. Растровые элементы должны быть предоставлены размером 1х1, разрешением 300 dpi, цветовая гамма CMYK или Grayscale. Макеты в Adobe Illustrator принимаются только с сохранением в EPS с поддержкой 8-ой версии.

Внимание:
При передаче исходных изображений, фотографий, не вставлять их в документы Microsoft Office – нужен, просто, сам файл изображения.

Черный цвет на текстовых элементах (заголовки, элементы логотипа, мелкий текст) не должен быть составным, а только черным – C=0, M=0, Y=0, K=100

Изображения, выдернутые из Internet, в большинстве случаев, имеют очень низкое качество. JPG – формат только для предпросмотра, но никак не для полиграфии. 

Размеры рекламных макетов.

Формат	Размеры в мм	
Обложка	145 х 150 	
1/1	145 x 210	
1/2	145 х 103,5	
1/3	145 х 68	
1/6	89 х 46,5	
1/12	89 х 21,75	
1/24	43 х 21,75	
Панорама 2x1/2	290 х 103,5	
Разворот 2х1/1	290 x 210	

Все размеры в миллиметрах. В макетах 1/1, 1/2, 1/3, а также разворот и панорама, значимые элементы и текст должны отходить от края в глубь макета на 5 мм, также должно быть добавлено +10 мм с каждой стороны под обрез.